schilderij ophangsysteem Artiteq - Top Rail

breedte: 14,3 mm
garantieperiode: 10 jaar
gebruikers code:  
gebruikers opmerking:  
hoogte: 7 mm
kenmerkende grondstof: aluminium 
lengte:  mm
max. draagkracht: 20 kg/m¹
merk: Artiteq 
serie: Top Rail 
STABU2: 48.58.10 
uitvoering: plafondrail