schilderij ophangsysteem Artiteq - Classic Rail plus

breedte: 9 mm
garantieperiode: 10 jaar
gebruikers code:  
gebruikers opmerking:  
hoogte: 20 mm
kenmerkende grondstof: aluminium 
lengte:  mm
max. draagkracht: 100 kg/m¹
merk: Artiteq 
serie: Classic Rail plus 
STABU2: 48.58.10 
uitvoering: wandrail