schilderij ophangsysteem incl. verlichting Artiteq - Combi Rail Pro Light

breedte: 16 mm
garantieperiode: 10 jaar
gebruikers code:  
gebruikers opmerking:  
hoogte: 37,5 mm
kenmerkende grondstof: aluminium 
lengte:  mm
max. draagkracht: 50 kg/m¹
merk: Artiteq 
serie: Combi Rail Pro Light 
STABU2: 48.58.10 
uitvoering: wandrail